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技术要求附件
[bookmark: _Toc16372]一、业务需求
根据院整体部署安排，拟在江宁上高路219号和东麒路6号东山国际企业研发园A座搭建一条裸光纤的双冗余链路专线。
[bookmark: _Toc3826]二、建设要求
本项目运行周期为18个月，根据实际使用情况付费，暂停或者停止使用前甲方提前一个月通知运营商。
运营商提供建设方案、网络拓扑图、线路路由图。
[bookmark: _Toc27738]三、能力要求
1.投标人须为基础电信业务经营者，持有工业和信息化部颁发有效的《基础电信业务经营许可证》，业务范围包含第一类基础电信业务中的通信光缆/网络设施相关业务。
2.投标人须具备本项目服务区域内自有光缆管线资源，能够自行提供裸光纤纤芯租赁服务，不接受代理商、集成商、分包商作为独立投标人参与投标。
3.投标人在本项目所在地设有属地运维机构，配备专职光缆线路运维人员、抢修机具，提供7×24小时线路故障抢修服务。
[bookmark: _Toc1256]（一）总体技术要求
1.租赁光纤为单模光纤（G.652D），优先采用G.654.E长距离单模；未经甲方书面同意不得使用G.651多模、G.653/G.655光纤。
2.光纤链路全程为投标人自有物理独享纤芯，不得外购第三方纤芯资源转租，不得采用PON分光、共享波分、虚拟光纤、VPN等共享通道，纤芯资源独占，链路物理隔离，无带宽抢占。
3.投标人（基础电信运营商）须提供链路全程双链路路由信息，包含机房ODF架、光缆段、接头盒、管道/杆路走向，明确物理路由节点，不得隐瞒迂回路由。
4.两端交付点：在甲方指定机房ODF配线架端口交付，交付点为ODF法兰盘，法兰需与甲方设备匹配。
5.租赁期内，未经甲方书面许可，投标人不得更改光缆路由、跳接纤芯、迁移ODF位置。路由调整必须提前报备，并安排割接窗口。
[bookmark: _Toc14619]（二）核心性能指标
1.衰减（损耗）
（1）1310nm窗口：≤0.36dB/km；
（2）1550nm窗口：≤0.22dB/km；
（3）整条链路总损耗（含熔接、法兰、接头盒）：提供链路实测值，附OTDR测试曲线；每个熔接点损耗≤0.08dB，每个活动接头损耗≤0.3dB。
（4）交付时提供双向OTDR曲线（A→B、B→A两个方向），记录事件点、损耗、反射。
2.回波损耗/反射
活动连接器回损：UPC≥40dB，APC≥60dB；链路无严重反射点，无伪反射峰。
3.色散（G.652D）
1310nm零色散；1550nm色散≤18ps/(nm・km)。
4.偏振模色散PMD
链路PMD：≤0.5ps/√km，整条链路PMD最大值≤2ps；满足10G/25G/100G光信号长期稳定传输。
5.纤芯一致性同一对收发纤芯衰减差值≤0.5dB；链路无断纤、微弯损耗、暗断点。
[bookmark: _Toc12892]（三）链路结构与可靠性要求
1.双路由冗余：可要求双纤采用物理分离路由（不同管道/不同杆路，避免同沟同井），主备路由节点不共缆，用于高可靠性业务。
2.光缆类型：室外采用GYTA/GYTS松套层绞式光缆；机房内采用室内单模软光缆。
3.接头盒、管道、杆路满足国标，具备防外力破坏、防水、防腐能力。
4.禁止在链路中插入无源光分路器、光放大器、光衰减器等无源器件。
[bookmark: _Toc5822]（四）交付、测试与验收要求
1.交付文件
（1）链路路由图、ODF端口位置表、纤芯编号表；
（2）双向OTDR测试报告（PDF+原始SOR文件）；
（3）链路损耗预算表、PMD测试报告；
（4）竣工资料，包含熔接记录、接头位置清单；
（5）项目使用期间免费提供一台专业性防火墙（项目结束后投标人可回收）。
2.验收测试项目
（1）双向OTDR扫描；
（2）链路总衰减测试；
（3）PMD测试；
（4）连通性、纤芯极性核对（收/发纤芯标识）
3.验收标准：所有光学指标满足技术要求，OTDR曲线无异常事件点；验收不合格，投标人限期整改，整改期间不计入租赁起租时间。
[bookmark: _Toc1047]（五）施工及开通要求
（1）投标人负责全程光路铺设、端口部署、设备调试、链路测试、数据配置，所有施工费用包含在报价内。
（2）开通周期：合同签订后7日历天内完成全部链路开通、测试、试运行，提交完整测试报告。
（3）测试标准：完成带宽、时延、抖动、丢包、保护倒换、隔离性等全项测试，所有指标达标后方可验收。
[bookmark: _Toc3009]（六）运维保障要求
1.投标人提供7×24小时故障受理，提供属地专属运维对接人及故障电话。
2.故障SLA（可按需修改）
（1）故障响应时间：≤30分钟；
（2）市区故障修复时限：≤4小时；郊区/野外≤8小时；
（3）重大断纤：提供故障定位报告，说明断点位置、原因、修复方案。
3.割接管理：计划性割接需提前7个工作日书面通知甲方，割接窗口优先安排夜间（00:00–06:00）；割接后必须复测OTDR。
4.故障免责：甲方机房内尾纤、甲方设备故障不属于投标人责任；投标人光缆外力破坏、熔接故障属于投标人责任。
[bookmark: _Toc26642]（七）安全与合规要求
1.裸光纤链路物理隔离，不存在数据侦听、共享传输通道，满足等保、涉密业务隔离要求（涉密场景需单独增加保密条款）；
2.投标人（基础电信运营商）具备本项目线路的通信管线资源合法产权/使用权，无产权纠纷；线路建设符合通信工程相关国标；
3.不得擅自将本项目纤芯资源转租、挪作其他客户使用。
[bookmark: _Toc4579]四、设计要求
物探院网络专线项目设计应满足带宽需求、数据安全、传输稳定等相关技术要求，设计应满足的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
[bookmark: _Toc19985]（一）国内国家标准GB
1.GB/T 9771.3 通信用单模光纤 第3部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性（G.652D，裸光纤最核心国标）
2.GB 51171-2016 《通信线路工程验收规范》（强制性国标，光缆敷设、熔接、接头、线路验收、OTDR测试、竣工资料）
3.GB/T 16529 纤维光学互连器件和无源器件 光纤光缆连接器（法兰、活动接头、回波损耗）
4.GB 50374 通信管道工程施工及验收规范（管道光缆、路由）
5.GB/T 18310 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序（连接器测试）
[bookmark: _Toc19156]（二）通信行业标准YD/T
1.YD/T 1272 光纤活动连接器
2.YD/T 816 大芯数光缆
3.YD/T 1006 通信用光缆线路维护规程（线路巡检、故障抢修、割接管理）
4.YD/T 5012 通信光缆线路工程设计规范（路由、接头盒、杆路/管道设计）
5.YD/T 5048通信线路工程测试规范（OTDR、损耗、PMD测试方法）
[bookmark: _Toc26139]（三）ITU-T国际标准
1.ITU-T G.652：非色散位移单模光纤（G.652D，城域裸光纤首选）
2.ITU-T G.654.E：低损耗单模光纤（长距离裸光纤，跨区域干线）
3.ITU-T G.650.1：单模光纤线性参数定义与测试方法（衰减、色散、PMD）
4.ITU-T G.657：抗弯曲单模光纤（机房尾纤、入户段）
[bookmark: _Toc12100]（四）裸光纤项目规范性引用文件
本项目裸光纤租赁服务，光纤、光缆、线路施工、测试、验收、运维、割接应符合下列现行国家、行业及国际标准，标准有更新版本时，按最新有效版本执行：
1.GB/T 9771.3《通信用单模光纤 第3部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性》
2.GB 51171-2016《通信线路工程验收规范》
3.GB/T 16529《纤维光学互连器件和无源器件 光纤光缆连接器》
4.YD/T 5012《通信光缆线路工程设计规范》
5.YD/T 5048《通信线路工程测试规范》
6.YD/T 1006《通信用光缆线路维护规程》
7.ITU-T G.652《单模光纤和光缆特性》
8.ITU-T G.650.1《单模光纤参数定义与测试方法》
[bookmark: _Toc21434]（五）标准对应的核心指标
1.衰减系数：GB/T9771.3、ITU-T G.652；G.652D：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km
2.熔接点损耗：GB51171，熔接点≤0.08dB；活动接头≤0.3dB
3.PMD偏振模色散：ITU-T G.652，链路PMD≤0.5ps/√km，链路最大值≤2ps（满足10G/25G/100G）
4.OTDR双向测试：GB51171、YD/T5048，交付必须双向OTDR曲线+原始SOR文件
5.接头盒、光缆结构GYTA/GYTS：YD/T 816，满足防水、防腐、机械拉伸
6.割接、故障抢修SLA：YD/T1006通信线路维护规程
[bookmark: _Toc13237]五、补充兜底要求
本项目设计除满足上述规范标准外，同时严格遵循三大基础电信运营商专线建设、组网、安全、运维企业技术规范及现行国家、行业最新修订标准。所有设计方案、施工工艺、设备参数、安全策略均需符合政府采购及通信工程建设合规要求，确保项目带宽达标、传输稳定、数据安全、合规可用、便于后期运维升级。
