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[bookmark: _Toc159139878]
1概述
中石化石油物探技术研究院有限公司在园区周界安装了电子围栏系统，园区周界长度大约1200米，该系统使用已近6年，由于设备老化，无后续维护保养，需要对原周界防护系统进行改造更新。
本项目的建设目标如下：
（1）实现周界防范无疏漏无死角，对非法入侵起到有效的震慑、阻拦、报警效果。
（2）减少外界环境如树木、飞鸟、雨雪等引起的系统误报。
（3）在保证系统达到防护要求的前提下，系统应易于管理维护。
[bookmark: _Toc159139879]1.1名称定义
本技术规格书用到的名称定义如下；
项目：园区周界防护系统改造
业主（买方）：中石化石油物探技术研究院有限公司
服务商（施工方）：是指按照本技术规格书的要求为业主提供设备和安装的公司或供货商。
技术规格书；业主提供的完成本项目需要遵循的技术规定。
主系统：对物探院园区周界防护系统进行改造。
[bookmark: _Toc159139880]1.2标准及规范
服务商提供的本项目所有主设备及配件应满足或高于所采用的条例、标准和规范的最新版要求。如果几种规范和标准使用于同一种情况，则应该遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向业主书面咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。
本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
（1）GB/T 34961.2-2017《信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作 第2部分：规划和安装》
（2）GA/T 75-94《中华人民共和国公共安全行业标准》
（3）GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》
（4）GB/T 28827.7-2022《信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范》
（5）GB/T 33356-2022《新型智慧城市评价指标》
服务商应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。
[bookmark: _Toc159139881]1.3招标要求及范围
[bookmark: _Toc159139882]1.3.1招标要求
本技术规格书适用于园区周界防护系统改造，提出了系统的性能参数、安装调试、运行监控、安全施工、培训、售后服务及验收等方面的技术要求。
本规格书是园区周界防护系统改造项目的最低技术要求文件。服务商应根据本技术规格书的有关规定执行并向买方供货，并在此基础上提出更好的技术建议。
[bookmark: _Toc159139883]1.3.2招标范围
本次招标是为满足物探院园区周界防护系统改造的方案要求。
使用功能：人像抓拍，可在系统中设置警戒线，一旦有人员翻越界限，抓拍机自动拍照，同时向主控室发出报警信号等功能。
最终用户：中石化石油物探技术研究院有限公司。
设备安装：物探院园区周界。
技术标准：详见技术要求。
质量要求：全新正品、未使用设备，满足相应的质量标准和环境标准。
服务要求：提供原厂产品质保，质保期自验收合格之日起计算3年。
提供7×24 小时专业服务，4小时到现场响应及48小时内解决故障。
[bookmark: _Toc159139884]1.4供货范围
卖方的供货范围（应包括但不仅限于以下内容）
（1）提供周界防护系统的设备，具体见《供货清单表》。
（2）必备的现场拆除、安装、调试、培训、售后服务等。
（3）在本技术规格书中未提及但完成本项目所需的内容和工作也在供货范围之内。
（4）供货设备清单表如下:
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: _Hlk489474004]1
	热成像筒型摄像机（含支架）
	DS-2TD2628-10/QA
	台
	16
	详见设备材料技术要求

	2
	室外弱电箱
	不锈钢 400*500*200
	台
	8
	

	3
	光电收发器
	单模单芯光电收发器
	对
	8
	

	4
	poe交换机
	5口poe交换机
	台
	8
	

	5
	摄像机立杆
	不锈钢 3米*2支架
	根
	8
	

	6
	电源线
	江南 3*1.5
	米
	1200
	

	7
	光缆
	室外单模4芯光缆
	米
	1200
	

	8
	辅材及配件
	国产优质
	项
	1
	

	9
	改造施工服务
	安装、调试、培训、保修等
	项
	1
	



[bookmark: _Toc159139885]1.4.1卖方工作范围
卖方的工作内容应包含但不仅限于以下内容：
（1）设备的订购交货
（2）设备安装、施工、调试
（3）设备测试、培训
（4）设备交付使用
（5）设备售后服务
[bookmark: _Toc159139886]1.4.2服务
（1）*本项目属于交钥匙工程
（2）*服务商在投标文件中应承诺提供原厂产品质保，质保期自验收合格之日起计算3年。服务商承诺提供7×24 小时专业服务，4小时到现场响应及48小时内解决故障。
（3）*所有设备及辅材配件必须符合国家相关标准和安全要求。
[bookmark: _Toc159139887]2设备材料技术要求
[bookmark: _Toc159139888]2.1概述
为满足园区周界防护系统的稳定性、高可用性和高可靠性，保障物探院周界防护系统正常运转，实现对非法入侵抓怕报警效果。
对相关未尽事宜，服务商应主动以书面形式向买方提出来商议。买方也有权向服务商要求澄清。
[bookmark: _Toc159139889]2.2安装要求
所有设备均在物探院园区南门安装调试。
交货期：中标通知后10个工作日。
安装调试：10个工作日。
测试：5个工作日。
所有安装、调试及测试过程中必须有经验丰富原厂工程师团队在项目现场；
[bookmark: _Toc159139890]2.3技术要求
     设备材料技术要求:
	设备
	指标名称
	指标项
	指标要求

	热成像筒型摄像机（含支架）DS-2TD2628-10/QA
	成像
	成像
	热成像像素256 × 192，像元大小12 um，NETD<40 mK (25 °C, F1.0)，焦距10 mm，视场角18° × 13.5°

	
	侦测
	侦测
	支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能

	
	测温
	测温
	支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测

	
	报警输入
	报警输入
	支持2路DC 0~5 V报警输入

	
	报警输出
	报警输出
	支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置

	室外弱电箱
	室外弱电箱
	材质、尺寸
	不锈钢 400*500*200

	光电收发器
	光电收发器
	光电收发器
	单模单芯光电收发器

	poe交换机
	接口数
	接口数
	5口poe交换机

	摄像机立杆
	摄像机立杆
	材质
	不锈钢 3米*2支架

	电源线
	电源线
	电源线
	江南 3*1.5

	光缆
	光缆
	光缆
	室外单模4芯光缆

	辅材及配件
	辅材及配件
	辅材及配件
	包含施工过程中使用的光缆、电缆等辅材材料及配件使用符合国家标准的国产优质产品

	改造施工服务
	安装施工
	安装施工
	新周界防护系统的设备安装

	
	设备线路敷设
	设备线路敷设
	按照国家施工标准实施网络、电源线路的敷设

	
	系统联调
	系统联调
	将周界防护系统集成到物探院企业安全生产管理平台，并进行调试连接，实现越界抓拍报警功能。

	
	系统培训
	系统培训
	对安保人员、系统管理人员进行培训

	
	售后服务
	售后服务
	提供原厂产品质保，质保期自验收合格之日起计算3年。
提供7×24 小时专业服务，4小时到现场响应及48小时内解决故障。


如投标文件对上述技术要求有实质性偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc159139891]3提交文件 
[bookmark: _Toc159139892]3.1投标提交的文件
供方除了应提供1.3.1所述招标要求的材料供买方审查外，还应提供如下文件：
投标文件目录；
详细的产品技术说明；
一致性说明和技术偏离表；
详细的工作内容及执行计划；
*投标人应具有的资质：
*（1）营业执照、税务登记证
*（2）持有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书及通过年度认证审核的相关证明材料；
[bookmark: _GoBack]（3）由行政主管部门核发的资质证书：电子与智能化工程专业承包二级及以上；
*投标人主要人员资格要求：
材料证书；
*质保及售后服务保证书；
*近三年以来不低于本项目投标价格的的相关信息化建设工作业绩（包括合同、发票等证明文件）；
详细的设备材料清单；
现场培训计划；
SAT(现场测试)计划；
现场调试方案、服务计划和所需调试时间；
交付计划；
技术资料；
其它。
[bookmark: _Toc159139893]3.2供方工作计划
如无不可抗力或业主许可等因素，供方必须满足以下要求，如不满足，供方需承担由此引发的一切后果。
(1) 供方提供的技术文件应为中文。
(2) 供方必须按照物探院提供的安装方案于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。
(3) 工作计划中需明确各重要工作里程碑。
(4) 由于服务商没有按合同执行而导致的所有变更由服务商承担。
(5) 服务商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。
(6)中标后三周内供货商必须向买方提供以下图纸和文件: 
实施方案；
详细的安装要求和安装步骤；
其它。
(7)供货方需要根据买方实际环境进行方案设计，该方案经过买方认可后进行设备的安装部署，并根据买方实际需求进行相应的性能测试和应用测试。
(8)在设备测试完成后，经过买方确认设备能够稳定运行方可进行验收。
(9)本项目实施过程和竣工验收后要求供货商提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
提供的技术文件应与提供的系统设计和相关标准规范相一致，技术文件应该全面、完整、详细；
提供的技术文件应能够满足设备系统安装、操作使用、管理维护和应用集成开发的需求；
提供的技术文件应能够满足设备安装部署完成后日常操作、管理维护的需求。

[bookmark: _Toc159139894][bookmark: _Toc76474306]3.3培训
供货方需根据本次项目部署方案开展针对买方维护人员产品知识培训，投标厂商应制定详细的培训内容、培训安排、参加人员、人数、次数、培训课程，使培训人员能够掌握系统基本架构原理、基本故障发现和处理工作。
[bookmark: _Toc159139895][bookmark: _Toc76474307]3.4售后服务及技术支持
（1）服务商提供的所有产品在中国境内应有售后服务和备品备件的保证能力。服务商在投标文件中应列出保障所供设备正常运行3年所需的详细的备品备件建议清单，并提供能够保证备品备件供应的时间、供应方法和渠道。推荐的备品备件及价格在投标文件中按可选项列出。
（2）在质保期内，服务商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于非买方责任引起的质量问题或软件故障，供货商应免费为买方更换硬件、恢复系统正常运行，并相应延长其保质期。超过质保期后发生的质量问题，也应给予及时维护和供应组件。供货商在投标文件中应提供一份售后服务保证书。质保期的要求具体详见商务合同。
（3）服务商应在投标文件中提出对产品进行长期、有偿、定期或不定期的维护、维修、升级、技术支持的可行方案。在该方案中最少应列出服务项目、服务商名称、联系人、联系地址、对服务请求的响应、价格等内容。
（4）当系统需要维护时，在业主的要求下，服务商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。
（5）当业主通知供货商要投产运行时，服务商应派有经验的工程师检查安装，并监督试运行和运行工作。
（6）服务商所派的工程师应具有独立解决现场问题的能力。
[bookmark: _Toc159139896]3.5最终提交文件
[bookmark: _Toc159139897]3.5.1文件要求
本项目实施过程和竣工验收后要求供货商提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
（1）提供的技术文件应与提供的系统设计和相关标准规范相一致，技术文件应该全面、完整、详细；
（2）提供的技术文件应能够满足设备系统安装、操作使用、管理维护和应用集成开发的需求；
（3）提供的技术文件应能够满足设备安装部署完成后日常操作、管理维护的需求。
[bookmark: _Toc159139898]3.5.2文件内容
本项目文档应该包括但不限于下列内容：
（1） 项目实施方案
（2） 验收材料（合格证、检验报告）
（3） 安装报告（包括设备的标识标签）
（4） 测试报告
（5） 培训资料
（6） 维护手册
（7） 验收文档
