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[bookmark: _Toc159141066]
1概述
中石化石油物探技术研究院有限公司园区南门道闸系统距今已使用5年左右时间，由于长期使用，道闸电子设备主板和道闸栏杆的弹簧已老化，不满足园区车辆进出安全和智能化管理的需求。为了加强物探院车辆管理，实现车辆自动识别、快速通行、分级管控，需要对原南门道闸系统进行改造更新。
本项目的建设目标如下：
（1）车道进出分离管控：在园区大门实行严格实行进、出车道划分，东边车道进，西边车道出，避免进出车辆使用同一车道。
（2）建设智慧道闸系统：主要采用雷达和视频桩两种技术。防砸雷达设置在道闸机箱处，有车驶入车位即可进行监测，稳定性高、安装便捷。视频桩在车位的某个角安装视频抓拍装置，视频监测车辆驶入驶出，拍照记录下车辆轨迹和车牌号，根据系统预设的权限，自动匹配施行车辆停放，记录车辆进出场时间，使车辆快速通过，无需停车进行人工记录。
（3）多角色授权管控：系统可设置固定车辆、临时车辆、黑名单车辆、已预约访客车辆等众多角色，通行权限不同，设置各类型角色的通行权限及管控举措。
[image: 摄像头范围]







园区南门示意图
[bookmark: _Toc159141067]1.1名称定义
本技术规格书用到的名称定义如下；
项目：园区南门道闸系统改造
业主（买方）：中石化石油物探技术研究院有限公司
服务商（施工方）：是指按照本技术规格书的要求为业主提供设备和安装的公司或供货商。
技术规格书；业主提供的完成本项目需要遵循的技术规定。
主系统：对物探院园区南门道闸系统进行改造。
[bookmark: _Toc159141068]1.2标准及规范
服务商提供的本项目所有主设备及配件应满足或高于所采用的条例、标准和规范的最新版要求。如果几种规范和标准使用于同一种情况，则应该遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向业主书面咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。
本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
（1）GB/T 34961.2-2017《信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作 第2部分：规划和安装》
（2）GA/T 75-94《中华人民共和国公共安全行业标准》
（3）GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》
（4）GB/T 28827.7-2022《信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范》
（5）GB/T 33356-2022《新型智慧城市评价指标》
服务商应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。
[bookmark: _Toc159141069]1.3招标要求及范围
[bookmark: _Toc159141070]1.3.1招标要求
本技术规格书适用于园区南门道闸系统改造，提出了道闸系统的性能参数、安装调试、运行监控、安全施工、培训、售后服务及验收等方面的技术要求。
本规格书是园区南门道闸系统改造项目的最低技术要求文件。服务商应根据本技术规格书的有关规定执行并向买方供货，并在此基础上提出更好的技术建议。
[bookmark: _Toc159141071]1.3.2招标范围
本次招标是为满足物探院园区南门道闸系统改造的方案要求。
使用功能：快速抬杆通行、车辆智能化识别、分角色分级管控、连续跟车防落杆等功能。
最终用户：中石化石油物探技术研究院有限公司。
设备安装：物探院园区南门。
技术标准：详见技术要求。
质量要求：全新正品、未使用设备，满足相应的质量标准和环境标准。
服务要求：提供原厂产品质保，质保期自验收合格之日起计算3年。
提供7×24 小时专业服务，4小时到现场响应及48小时内解决故障。
[bookmark: _Toc159141072]1.4供货范围
卖方的供货范围（应包括但不仅限于以下内容）
（1）提供智慧道闸系统的设备，具体见《供货清单表》。
（2）必备的现场拆除、安装、调试、培训、售后服务等。
（3）在本技术规格书中未提及但完成本项目所需的内容和工作也在供货范围之内。
（4）供货设备清单表如下:
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: _Hlk489474004]1
	道闸（含屏幕、抓拍机、防砸雷达）一体机
	海康守蔚道闸抓拍显示一体机DS-TMC417-EHL(LCD)（5米栅栏）
	
台
	1
	详见设备材料技术要求

	2
	道闸（含屏幕、抓拍机、防砸雷达）一体机
	海康守蔚道闸抓拍显示一体机DS-TMC417-EHR(LCD)（5米栅栏）
	
台
	1
	

	3
	抓拍机
	海康威视DS-TCG205-E
	台
	4
	

	4
	立柱
	海康威视L1300-R117(TCG22X)
	根
	4
	

	5
	出入口控制显示一体终端
	海康威视DS-TPE200-S/P
	台
	1
	

	6
	辅材及配件
	国产优质
	批
	1
	

	6
	改造施工服务
	拆除、安装、调试、培训、保修等
	项
	1
	



[bookmark: _Toc159141073]1.4.1卖方工作范围
卖方的工作内容应包含但不仅限于以下内容：
（1）设备的订购交货
（2）设备安装、施工、调试
（3）设备测试、培训
（4）设备交付使用
（5）设备售后服务
[bookmark: _Toc159141074]1.4.2服务
（1）*本项目属于交钥匙工程
（2）*服务商在投标文件中应承诺提供原厂产品质保，质保期自验收合格之日起计算3年。服务商承诺提供7×24 小时专业服务，4小时到现场响应及48小时内解决故障。
（3）*所有设备及辅材配件必须符合国家相关标准和安全要求。
[bookmark: _Toc159141075]2设备材料技术要求
[bookmark: _Toc159141076]2.1概述
为满足园区南门道闸系统的稳定性、高可用性和高可靠性，保障物探院南门道闸正常运转，实现机动车出入口快速通行、分级管控。
对相关未尽事宜，服务商应主动以书面形式向买方提出来商议。买方也有权向服务商要求澄清。
[bookmark: _Toc159141077]2.2安装要求
所有设备均在物探院园区南门安装调试。
交货期：中标通知后10个工作日。
安装调试：10个工作日。
测试：5个工作日。
所有安装、调试及测试过程中必须有经验丰富原厂工程师团队在项目现场；
[bookmark: _Toc159141078]2.3技术要求
     设备材料技术要求:
	设备
	指标名称
	指标项
	指标要求

	道闸抓拍显示一体机DS-TMC417-EH(LCD)（5米栅栏）
	一般规范
	输入电源
	220V 50Hz

	
	
	*车牌识别率
	≥99%

	
	
	防护等级
	IP54,湿度小于90%(无凝结)

	
	道闸参数
	*道闸类型
	栅栏

	
	
	杆长
	5米（根据现场实际长度进行截取）

	
	
	抬杆速度
	4s、5s、6s

	
	
	道闸方向
	左向/右向

	
	
	工作寿命
	500W次

	
	
	遥控距离
	≤30m

	
	
	横杆材质
	铝型材

	
	
	表面处理
	抗紫外线静电喷塑

	
	
	重量
	≤96KG

	
	
	运行噪音
	≤65dB（A）

	
	
	壁厚
	2mm

	
	
	防跟车模式
	支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题；

	
	抓拍参数
	智能化抓拍识别
	支持线圈触发、视频触发等多种触发模式，捕获率高；

	
	
	分辨率
	400W(2688*1520) CMOS

	
	
	传感器类型
	1/3” Progressive Scan CMOS

	
	
	最小照度
	彩色0.0021lx (F1.5,AGC ON)  黑白0.00021lx(F1.5,AGC ON)

	
	
	快门
	1/30秒至1/100,000秒

	
	
	镜头接口类型
	3.1~6mm电动变焦镜头

	
	
	手动光圈
	支持

	
	
	日夜转换模式
	ICR红外滤片式

	
	
	帧率
	25fps(2688*1520)

	
	
	图像设置
	饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调

	
	
	支持协议
	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片

	
	
	图片格式
	采用JPEG编码,图片质量可设

	
	
	智能识别
	车牌识别、车型检测、车标识别、子品牌识别

	
	
	通讯接口
	1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口

	
	
	触发输入
	2个触发/报警输入

	
	
	继电器输出
	2路继电器输出，支持道闸开、关

	
	补光参数
	补光灯控制
	补光灯自动光控、时控可选；

	
	
	*LED灯珠数量
	内置9颗高亮LED灯；

	
	
	*LED属性
	支持红外/白光二合一补光

	
	显示屏
	LCD
	21.5英寸LCD屏，分辨率1080P，最大亮度1500cd/m²可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放

	
	喇叭功放
	喇叭功放
	内置喇叭，含报警呼叫按钮，支持对讲

	出入口补光抓拍一体机DS-TCG205-E
	一般规范
	工作温度和湿度
	-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)

	
	
	电源供应
	AC100V~240V

	
	
	防护等级
	IP67

	
	摄像机
	*高清晰
	200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps；

	
	
	传感器类型
	1/3” Progressive Scan CMOS

	
	
	最小照度
	彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)

	
	
	
	黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)

	
	
	快门
	1/30秒至1/100,000秒

	
	
	镜头
	电动镜头3.1-6mm

	
	
	自动光圈
	DC驱动

	
	
	ICR切换
	支持

	
	压缩标准
	视频压缩标准
	H.264/H.265/MJPEG

	
	
	压缩输出码率
	32 Kbps~16M bps

	
	图像
	帧率
	25fps(1920*1200)

	
	
	图像设置
	饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调

	
	抓拍功能
	*双灯一体化
	内置红外白光一体化灯珠，补光灯自动光控、时控可选，有效满足不同的场景需求

	
	
	智能识别
	车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别

	
	
	图片格式
	采用JPEG编码,图片质量可设

	
	
	集成度高
	集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体

	
	
	抓拍范围
	采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦

	
	
	多种触发模式
	支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上

	
	
	防跟车模式
	对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题；

	
	接口
	通讯接口
	1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 

	
	
	串口
	1个 RS-485 接口

	
	
	内置LED灯
	支持2个内置LED灯

	
	
	音频输出
	1路音频输出

	
	
	触发输入
	3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入

	
	
	触发输出
	2路继电器输出，支持道闸开

	
	
	内存卡插槽
	1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G

	立柱
	立柱
	立柱
	海康威视L1300-R117(TCG22X)

	出入口控制显示一体终端DS-TPE-S/P
	出入口控制显示一体终端
	网卡
	双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用，5个带交换机功能的100M以太网接口及1个独立1000M网络接口

	
	
	RS232接口
	2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备

	
	
	运行温度
	可保证在0℃~+40℃温度下稳定运行

	辅材及配件
	辅材及配件
	辅材及配件
	包含施工过程中使用的网络线、电缆等辅材材料及配件使用符合国家标准的国产优质产品

	改造施工服务
	拆除
	拆除
	对南门原有道闸设备进行拆除，拆除设备经确认后进行清运和处理；

	
	安装施工
	安装施工
	新道闸系统的设备安装

	
	设备线路敷设
	设备线路敷设
	按照国家施工标准实施网络、电源线路的敷设

	
	系统联调
	系统联调
	将设备与出入口车辆放行管理系统进行集成调试连接，实现分角色管控功能。

	
	系统培训
	系统培训
	对门岗人员、系统管理人员进行培训

	
	售后服务
	售后服务
	提供原厂产品质保，质保期自验收合格之日起计算3年。
提供7×24 小时专业服务，4小时到现场响应及48小时内解决故障。



如投标文件对上述技术要求有实质性偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc159141079]3提交文件 
[bookmark: _Toc159141080][bookmark: _GoBack]3.1投标提交的文件
供方除了应提供1.3.1所述招标要求的材料供买方审查外，还应提供如下文件：
投标文件目录；
详细的产品技术说明；
一致性说明和技术偏离表；
详细的工作内容及执行计划；
*投标人应具有的资质：
*（1）营业执照、税务登记证
*（2）持有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书及通过年度认证审核的相关证明材料；
*（3）由行政主管部门核发的资质证书：电子与智能化工程专业承包二级及以上；
*投标人主要人员资格要求：
材料证书；
*质保及售后服务保证书；
*近三年以来不低于本项目投标价格的的相关信息化建设工作业绩（包括合同、发票等证明文件）；
详细的设备材料清单；
现场培训计划；
SAT(现场测试)计划；
现场调试方案、服务计划和所需调试时间；
交付计划；
技术资料；
其它。
[bookmark: _Toc159141081]3.2供方工作计划
如无不可抗力或业主许可等因素，供方必须满足以下要求，如不满足，供方需承担由此引发的一切后果。
(1) 供方提供的技术文件应为中文。
(2) 供方必须按照物探院提供的安装方案于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。
(3) 工作计划中需明确各重要工作里程碑。
(4) 由于供货商没有按合同执行而导致的所有变更由供货商承担。
(5) 供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。
(6)中标后三周内供货商必须向买方提供以下图纸和文件: 
实施方案；
详细的安装要求和安装步骤；
其它。
(7)供货方需要根据买方实际环境进行方案设计，该方案经过买方认可后进行设备的安装部署，并根据买方实际需求进行相应的性能测试和应用测试。
(8)在设备测试完成后，经过买方确认设备能够稳定运行方可进行验收。
(9)本项目实施过程和竣工验收后要求供货商提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
提供的技术文件应与提供的系统设计和相关标准规范相一致，技术文件应该全面、完整、详细；
提供的技术文件应能够满足设备系统安装、操作使用、管理维护和应用集成开发的需求；
提供的技术文件应能够满足设备安装部署完成后日常操作、管理维护的需求。
[bookmark: _Toc76474306][bookmark: _Toc159141082]3.3培训
供货方需根据本次项目部署方案开展针对买方维护人员产品知识培训，投标厂商应制定详细的培训内容、培训安排、参加人员、人数、次数、培训课程，使培训人员能够掌握系统基本架构原理、基本故障发现和处理工作。
[bookmark: _Toc76474307][bookmark: _Toc159141083]3.4售后服务及技术支持
（1）服务商提供的所有产品在中国境内应有售后服务和备品备件的保证能力。服务商在投标文件中应列出保障所供设备正常运行3年所需的详细的备品备件建议清单，并提供能够保证备品备件供应的时间、供应方法和渠道。推荐的备品备件及价格在投标文件中按可选项列出。
（2）在质保期内，服务商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于非买方责任引起的质量问题或软件故障，供货商应免费为买方更换硬件、恢复系统正常运行，并相应延长其保质期。超过质保期后发生的质量问题，也应给予及时维护和供应组件。供货商在投标文件中应提供一份售后服务保证书。质保期的要求具体详见商务合同。
（3）服务商应在投标文件中提出对产品进行长期、有偿、定期或不定期的维护、维修、升级、技术支持的可行方案。在该方案中最少应列出服务项目、服务商名称、联系人、联系地址、对服务请求的响应、价格等内容。
（4）当系统需要维护时，在业主的要求下，服务商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。
（5）当业主通知供货商要投产运行时，服务商应派有经验的工程师检查安装，并监督试运行和运行工作。
（6）服务商所派的工程师应具有独立解决现场问题的能力。
[bookmark: _Toc159141084]3.5最终提交文件
[bookmark: _Toc159141085]3.5.1文件要求
本项目实施过程和竣工验收后要求供货商提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
（1）提供的技术文件应与提供的系统设计和相关标准规范相一致，技术文件应该全面、完整、详细；
（2）提供的技术文件应能够满足设备系统安装、操作使用、管理维护和应用集成开发的需求；
（3）提供的技术文件应能够满足设备安装部署完成后日常操作、管理维护的需求。
[bookmark: _Toc159141086]3.5.2文件内容
本项目文档应该包括但不限于下列内容：
（1） 项目实施方案
（2） 验收材料（合格证、检验报告）
（3） 安装报告（包括设备的标识标签）
（4） 测试报告
（5） 培训资料
（6） 维护手册
（7） 验收文档
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