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技术要求附件
一、业务需求
依托《川南大连片地震资料处理解释》项目，践行集团二次创业能源战略，深化与西南局战略合作，保障项目正常稳定运行，经研究决定采用专线方式有效解决中石化内网存在的延时、丢包、卡顿、上传限速等现象，保障项目的业务应用流畅度，缩短业务应用响应时间，提高业务数据的传输效率，拟在成都和南京搭建一条300M的数字链路专线。
二、建设要求
本项目运行周期为三年，根据实际使用情况付费，暂停或者停止使用前甲方提前一个月通知运营商。
运营商提供建设方案、网络拓扑图、线路路由图。
三、能力要求
本项目所有链路必须采用标准OTN光传送网技术（符合ITU-T G.709、G.872标准），严禁使用MSTP、普通以太网、IPRAN等替代链路，满足专网高安全、低时延、硬隔离、高可靠传输需求。
1.总体技术要求
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]（1）链路架构：采用OTN光电分层架构，支持OTS/OMS/OCh光层调度、ODU电层交叉调度，实现端到端硬管道传输。
（2）传输特性：链路为物理独享、硬隔离TDM管道，无共享带宽、无抢占，保障业务传输稳定。
（3）带宽规格：300M OTN专线，带宽恒定，上下行对称。
（4）传输距离：满足采购人跨点位、跨区域传输需求，支持长距离无中继传输，适配骨干及城域组网场景。
（5）兼容性：支持GE/10GE/25GE等主流业务接口，可承载数据专网、视频传输、业务系统互联、灾备数据同步等各类业务。
（6）带宽适配：专线升级带宽需完全匹配项目业务峰值需求，设计预留20%-30%带宽冗余，满足后期业务扩容、流量增长需求，全程保障带宽独享、无抢占、无限速。
（7）链路稳定：采用双路由、双链路冗余保护架构，规避单点故障； 
（8）设备可靠：核心传输设备、接入设备选用运营商合规标配设备，支持热备份、故障自动切换，具备高可用性、高容错性。
（9）线路地址：A端地址-四川省成都市西南油气田公司； Z端地址-江苏省南京市物探院有限公司。（详细地址另附）
2.核心性能指标
（1）时延：全程端到端平均时延≤15ms，时延抖动≤1ms，满足实时业务传输要求。
（2）丢包率：全年平均丢包率≤0.01%，重大业务时段零丢包。
（3）可用性：链路全年可用率≥99.99%，具备多级保护倒换机制。
（4）保护机制：支持光层、电层双重保护，故障倒换时间≤50ms，业务无感知切换。
（5）OAM能力：具备完善的端到端OAM监控、故障检测、链路告警、多级TCM运维监测能力，可精准定位故障点位。
3.施工及开通要求
（1）供应商负责全程光路铺设、端口部署、设备调试、链路测试、数据配置，所有施工费用包含在报价内。
（2）开通周期：合同签订后30日历天内完成全部链路开通、测试、试运行，提交完整测试报告。
（3）测试标准：完成带宽、时延、抖动、丢包、保护倒换、隔离性等全项测试，所有指标达标后方可验收。
4.运维保障要求
（1）服务团队：提供本地化专属运维人员，7×24小时全天候运维值守。
（2）故障处置：一般故障30分钟内响应、2小时内修复；重大故障10分钟响应、4小时内完成故障处置，无法即时修复的提供备用链路兜底。
（3）日常运维：每月提供链路运行报表，包含带宽利用率、时延、丢包、告警统计、运维记录等；每季度开展链路巡检、隐患排查。
（4）扩容适配：服务期内支持带宽平滑扩容、点位调整、链路优化，响应时限不超过3个工作日。
5.安全要求
（1）链路全程物理隔离，不与公网、其他用户网络共享，杜绝数据泄露、网络串扰风险。
（2）具备链路防攻击、防窃听、防篡改能力，适配政务、企业核心涉密业务传输需求。
（3）运维操作全程留痕，可追溯、可审计，严格遵守网络安全及数据安全相关法规。
四、设计要求
物探院数字专线升级项目设计应满足带宽需求、数据安全、传输稳定等相关技术要求，设计应满足的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
1.国家通用工程设计与建设标准
（1）GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》：规范项目综合布线、链路架构、线缆选型、端口冗余、敷设工艺等设计要求，保障专线接入链路规范性与兼容性，满足带宽扩容升级需求。
（2）GB 50174-2017《数据中心设计规范》：规范机房设备部署、供电、散热、接地、环境防护等设计标准，为专线核心传输设备、汇聚设备提供稳定运行环境。
（3）GB 50373-2019《通信管道与通道工程设计标准》：规范专线外网管道、光缆敷设、路由规划、防护设计要求，保障传输线路物理安全与长期稳定性。
（4）GB/T 25000 系列《软件与系统工程 软件质量模型》：指导专线传输系统、运维管理系统的稳定性、可靠性、可维护性设计，适配业务长期运行需求。
2.通信传输与专线行业专用标准
（1）YD 5095-2014《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程设计规范》：规范光纤传输链路、组网架构、带宽配置、时隙规划、同步系统设计，保障专线高速、稳定、低时延传输。
（2）YD 5044-2014《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程验收规范》：明确专线升级工程施工、测试、验收技术指标，约束传输误码率、链路抖动、时延等核心参数达标。
（3）YD/T 5122-2014《通信线路工程设计规范》：规范光缆、尾纤、接入线路的敷设、接续、防护、冗余备份设计，规避线路故障风险，提升传输可靠性。
（4）数字数据网（DDN）工程设计相关规范：适配专线数据传输、点对点通信、专线带宽独享的设计要求，保障专线业务专属传输、无共享抢占。
（5）ITU-T G.707、G.826 国际传输标准：规范数字传输帧结构、线路编码、误码性能指标，要求全程链路传输误码率满足行业高标准，保障高速专线传输质量。
3.网络与数据安全规范标准
（1）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》：按照对应等保级别，落实专线网络边界防护、访问控制、数据传输加密、日志审计、风险防控等安全设计。
（2）GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》：规范专线传输业务数据、用户信息的传输、存储、防护要求，杜绝数据泄露、篡改风险。
（3）GB/T 25021 系列网络安全设计标准：指导专线网络安全架构、安全策略、防护机制设计，保障数据传输全程安全可控。
5.电磁兼容与设备运行标准
（1）GB/T 17626.2 系列电磁兼容标准：设备及线路设计满足静电放电、电磁干扰、辐射抗扰度要求，避免外界干扰导致的传输波动、数据异常。
（2）GB/T 13426-1992《数字通信设备可靠性要求及测试方法》：规范专线传输设备可靠性设计与性能测试标准，保障设备长期稳定运行。
5.补充兜底要求
本项目设计除满足上述规范标准外，同时严格遵循三大基础电信运营商专线建设、组网、安全、运维企业技术规范及现行国家、行业最新修订标准。所有设计方案、施工工艺、设备参数、安全策略均需符合政府采购及通信工程建设合规要求，确保项目带宽达标、传输稳定、数据安全、合规可用、便于后期运维升级。
