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技术要求附件
一、业务需求
升级扩容中石化物探院区域中心数字专线。
两端地址如下：
A端地址：江苏省南京市江宁区东山街道上高路219号
Z端地址：江苏省南京市扬子石化（大厂区新华路746号）
二、建设要求
提供建设方案、网络拓扑图、线路路由图。
三、能力要求
1.带宽需求：OTN数据专线；
2.传输实现方式：提供最优的点对点的数据专线通道技术方案，光纤缆接入，永久线路接入，电路支持 7×24 小时不间断稳定运行，电路可用性大于99.9%，电路具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求；
3.带宽速率大小：1000Mbit/s，上行、下行带宽相同，线路分别为上行1000Mbps、下行 1000Mbps；
4.带宽测试：链路建设完毕后提供上述带宽大小、带宽稳定性的测试报告，包括网络上行和网络下行、误码率、时延等重要指标参数；
5.线路地址：南京市江宁上高路219号-扬子石化（大厂区新华路746号）；
6.数据安全：符合中石化保密要求，电路的误码率、丢包率、信号衰减、干扰等符合国际、国家和行业标准；
7.增值服务：针对1条主线路提供保障线路畅通解决方案；
8.服务要求：本项目作为交钥匙工程，需要完成对端和本端集成、调试、测试、上线等工作，不存在其他任何费用；
9.费用结算：按照甲方的约定的结算方式进行结算；
10.维护要求：提供快捷有效的报修方式，接到报修后2小时内响应、4小时内专业工程师到达维护现场、6-12小时解决，如果没有解决需提供书面式的解决方案和解决期限；
11.服务商资质：近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录，如有疑义需提供相关说明加以解释；满足法律、行政法规规定的其他条件。

四、设计要求
物探院数字专线升级项目设计应满足带宽需求、数据安全、传输稳定等相关技术要求，设计应满足的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
GB/T 15972.42-2021 光纤试验⽅法第42部分：传输特性和光学特性的测量⽅法和试验程序——波长⾊散
YD/T 1170-2018 IP⽹络技术要求-⽹络总体
YD/T 1171-2015 IP⽹络技术要求-⽹络性能参数与指标
DL/T 544-2012 电⼒系统通信管理规程
DLT 547-2020 电⼒系统光纤通信运⾏管理规程
DL/T 5344-2018 电⼒光纤通信⼯程验收规范





